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XRF-T2 : Guide rapide – Installation de la batterie double pile 
Comment insérer la batterie double pile dans le support de batterie du XRF-T2
Batterie double pile article n° 431482
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	Côté sans feuille isolante (côté supérieur dans le support)
	Coté avec feuille isolante (côté inférieur dans la douille)
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	Insérez la batterie avec l’adhésif isolant jaune vers le bas, en commençant par le bas et en enclenchant vers le haut.




Ralf Kessinger/Technical Consultant		   01.07.2025
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